**Úkol: Žací stroje**

Rotační žací stroj ŽTR – 165 je určen pro sečení všech druhů nízko stébelnatých plodin. Předností je spolehlivost, poměrně velký výkon a především schopnost práce v podmínkách, kde klasická žací lišta již pracovat nemůže

**Zvolte správnou odpověď v následujícím testu**:



Nůž žacího stroje ŽTR - 165

1. ***Doběhová spojka rotačního žacího stroje ŽTR -165***

***(na obrázku) slouží:***

1. K pozvolnému uvádění stroje do chodu
2. K přerušení náhonu mezi žacím mechanizmem a traktorem při náhlém poklesu otáček motoru – chrání převodový mechanizmus
3. K zajištění převodového mechanizmu proti přetížení nebo poškození způsobeného nárazem do překážky

1. ***Při přetržení klínového řemene provedeme:***
2. Výměnu poškozeného řemene za nový
3. Výměnu všech řemenů za nové a jejich napnutí
4. Ponecháme zbývající řemeny dokud nedojde k jejich opotřebení
5. ***Při kontrole, údržbě a seřizování stroje musí být:***
6. Vypnutý motor traktoru a stroj spuštěn na zem
7. Vypnutý pouze náhonový hřídel traktoru a stroj spuštěn na zem
8. Motor traktoru nastaven na volnoběžné otáčky, stroj podložen nebo zabezpečen proti samovolnému spuštění

*Správné odpovědi: 1b, 2b, 3a*.

**Závěrečné informace:**

* Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
* **Zdroj:** obrázek: <http://www.cz.all.biz/img/cz/catalog//10975.jpeg>

<http://www.agrozetshop.cz/fotocache/mid/134550076750.jpg> 26.2. 2013

* Ostatní objekty a text je vlastní originální tvorbou autora nebo jsou součástí softwaru Microsoft® Office.